**Объявление №46**

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие сведения** | |
| **Заказчик** | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» |
| **Юр. адрес заказчика** | Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Отеген Батыра, ул. Батталханова, 8. |
| **Факт. адрес заказчика** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Место поставки** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Срок поставки** | в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора |
| **Сумма закупки** | 2 337 000 (Два миллиона триста тридцать семь тысяч) тенге, 00 тиын. |
| **Условия оплаты** | в течение 90 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара. |
| **Кол-во лотов в объявлении** | **1** |
| **Вид предмета закупок** | |
| Товар | |
| **Способ проведения закупки** | |
| Запрос ценовых предложений | |
| **Наименование объявления** | |
| Закуп медицинского прибора для нейрохирургий на 2020 год | |
| **Срок начала приема заявок** | |
| 29 февраля 2020 год | |
| **Срок окончания приема заявок** | |
| 06 марта 2020 год 17 часов 00 минут | |
| **Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** | |
| 10 марта 2020 год 08 часов 00 минут | |
| **Место представления ценовых предложений и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** | |
| г. Алматы, ул. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Техническая характеристика** | **Цена выделанная для закупок за единицу** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Сумма** |
| 1 | Хирургическая налобная лупа | Налобная лупа  Рабочее поле зрения - Не менее 93 мм  Рабочее фокусное расстояние - Не менее 500 мм  Увеличение: 4х  Регулировка межзрачкового расстояния не менее 55-75 мм  Изогнутый мост - наличие  Шаровой адаптер - наличие  Крепление для оптики - наличие  Зажимный рычаг - наличие  Ручка с фиксацией для регулировки высоты - наличие  Головная сменная прокладка – передняя, задняя и верхняя – наличие, не менее 2шт. каждой  Кнопка регулировки верхней головной ленты - наличие  Держатель световода - наличие  Поворотный шарнир верхней головной ленты - наличие  Поворотный шарнир задней головной ленты - наличие  Кнопка регулировки объема головы - наличие  Стерилизуемый колпачок  Зашита оптики - наличие  Салфетка для чистки оптики - наличие  Общий вес – не более 350 г  Яркость системы освещения - Не менее 50 000 Lux при рабочем расстоянии 300 мм;  Индекс цветовой температуры - 5700 градусов Кельвина (характеристика дневного света);  Размер светового поля - Не менее 93 мм;  Вес системы освещения - Не более 19 гр.;  Оранжевый фильтр для работы с полимерными материалами  Количество сменных аккумуляторных батарей - Не менее 2 шт. литий-ионных батарей;  Регулировка интенсивности освещения – шаговое изменение нажатием кнопки управления - Не менее 3-х степеней;  Зарядное устройство  Время работы без подзарядки - Не менее 4 часов при 100% интенсивности света, и не менее 6,5 часов при интенсивности света 33%;  Время зарядки батареи - Не менее 3 часов;  Исполнение карманное, с возможностью крепления на ремне  Футляр для хранения и переноса осветителя с защитой от ударов и механических повреждений | 2 337 000 | 1 | комплект | 2 337 000 |

В соответствии с п.108 потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](#sub2000) настоящих Правил.

*Поставщик гарантирует выполнение следующих требований:*

*• Оборудование должно быть новым*

*• Каждый комплект Товара снабжен паспортом, комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке.*

*• Ввоз и реализация Товаров будут осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Для подтверждения безопасности, эффективности и качества предлагаемого медицинского оборудования будут предоставлены нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих регистрацию медицинского оборудования в РК.*

*• Наличие сертификата соответствия Республики Казахстан и письма о внесение оборудования в реестр средств измерений Республики Казахстан.*

*• Сертификат страны происхождения.*

*• Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию*

*• Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.*