**Объявление №46**

|  |
| --- |
| **Общие сведения** |
| **Заказчик** | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» |
| **Юр. адрес заказчика** | Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Отеген Батыра, ул. Батталханова, 8. |
| **Факт. адрес заказчика** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Место поставки** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Срок поставки** | в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора |
| **Сумма закупки** | 2 337 000 (Два миллиона триста тридцать семь тысяч) тенге, 00 тиын. |
| **Условия оплаты** | в течение 90 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара.  |
| **Кол-во лотов в объявлении** | **1** |
| **Вид предмета закупок** |
| Товар |
| **Способ проведения закупки** |
| Запрос ценовых предложений |
| **Наименование объявления** |
| Закуп медицинского прибора для нейрохирургий на 2020 год |
| **Срок начала приема заявок** |
| 29 февраля 2020 год |
| **Срок окончания приема заявок** |
| 06 марта 2020 год 17 часов 00 минут |
| **Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** |
| 10 марта 2020 год 08 часов 00 минут |
| **Место представления ценовых предложений и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** |
| г. Алматы, ул. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Техническая характеристика** | **Цена выделанная для закупок за единицу** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Сумма** |
| 1 | Хирургическая налобная лупа | Налобная лупаРабочее поле зрения - Не менее 93 ммРабочее фокусное расстояние - Не менее 500 ммУвеличение: 4хРегулировка межзрачкового расстояния не менее 55-75 ммИзогнутый мост - наличиеШаровой адаптер - наличиеКрепление для оптики - наличиеЗажимный рычаг - наличиеРучка с фиксацией для регулировки высоты - наличиеГоловная сменная прокладка – передняя, задняя и верхняя – наличие, не менее 2шт. каждойКнопка регулировки верхней головной ленты - наличиеДержатель световода - наличиеПоворотный шарнир верхней головной ленты - наличиеПоворотный шарнир задней головной ленты - наличиеКнопка регулировки объема головы - наличиеСтерилизуемый колпачок Зашита оптики - наличиеСалфетка для чистки оптики - наличиеОбщий вес – не более 350 гЯркость системы освещения - Не менее 50 000 Lux при рабочем расстоянии 300 мм;Индекс цветовой температуры - 5700 градусов Кельвина (характеристика дневного света);Размер светового поля - Не менее 93 мм;Вес системы освещения - Не более 19 гр.;Оранжевый фильтр для работы с полимерными материаламиКоличество сменных аккумуляторных батарей - Не менее 2 шт. литий-ионных батарей;Регулировка интенсивности освещения – шаговое изменение нажатием кнопки управления - Не менее 3-х степеней;Зарядное устройство Время работы без подзарядки - Не менее 4 часов при 100% интенсивности света, и не менее 6,5 часов при интенсивности света 33%;Время зарядки батареи - Не менее 3 часов; Исполнение карманное, с возможностью крепления на ремнеФутляр для хранения и переноса осветителя с защитой от ударов и механических повреждений | 2 337 000 | 1 | комплект | 2 337 000 |

В соответствии с п.108 потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](#sub2000) настоящих Правил.

*Поставщик гарантирует выполнение следующих требований:*

*• Оборудование должно быть новым*

*• Каждый комплект Товара снабжен паспортом, комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке.*

*• Ввоз и реализация Товаров будут осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Для подтверждения безопасности, эффективности и качества предлагаемого медицинского оборудования будут предоставлены нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих регистрацию медицинского оборудования в РК.*

*• Наличие сертификата соответствия Республики Казахстан и письма о внесение оборудования в реестр средств измерений Республики Казахстан.*

*• Сертификат страны происхождения.*

*• Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию*

*• Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.*