**Объявление №61**

|  |
| --- |
| **Общие сведения** |
| **Заказчик** | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» |
| **Юр. адрес заказчика** | Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Отеген Батыра, ул. Батталханова, 8. |
| **Факт. адрес заказчика** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Место поставки** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Срок поставки** | в течение 60 календарных дней со дня подписания договора |
| **Сумма закупки** | 3 430 000 (Три миллиона четыреста тридцать тысяч) тенге, 00 тиын. |
| **Условия оплаты** | в течение 90 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара.  |
| **Кол-во лотов в объявлении** | **1** |
| **Вид предмета закупок** |
| Товар |
| **Способ проведения закупки** |
| Запрос ценовых предложений |
| **Наименование объявления** |
| Закуп расходных материалов для аппарата наркозно-дыхательного GE Datex Ohmeda Aespire |
| **Срок начала приема заявок** |
| 30 июня 2020 год |
| **Срок окончания приема заявок** |
| 07 июля 2020 год 17 часов 00 минут |
| **Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** |
| 08 июля 2020 год 08 часов 00 минут |
| **Место представления ценовых предложений и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** |
| г. Алматы, ул. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Техническая характеристика** | **Цена выделанная для закупок за единицу** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Сумма** |
| 1 | Медицинский компрессор сжатого воздуха | Количество ступеней сжатия 1 Число цилиндров компрессора 2 Объемная производительность, л/мин (м3 /ч)\* 70 (4.2) Максимальное давление, МПа (бар) 0.8 (8) Номинальная частота вращения вала компрессора, мин-1 1400 Вместимость ресивера, л 8 Качество сжатого воздуха в стандартном исполнении степень фильтрации 5 мкм точка росы на 5°С ниже температуры окружающей среды содержание масла отсутствует Качество сжатого воздуха c фильтром тонкой очистки": степень фильтрации 0.01 мкм точка росы на 5°С ниже температуры окружающей среды содержание масла отсутствует Качество сжатого воздуха c мембранным осушителем и фильтром тонкой очистки степень фильтрации 0.01 мкм точка росы -20°С содержание масла отсутствует Уровень звука, дБА 48 Номинальная мощность, кВт 0.75 Присоединительный элемент Быстроразъемная муфта European Profile Удаление конденсата автоматическое Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота 500 505 1040 Масса НЕТТО, кг, не более 72 Средний ресурс до капитального ремонта, ч 5000 \*Примечание: данные приведены для нормальных условий эксплуатации компрессора \*\*Потери производительности сжатого воздуха на модели, оборудованной мембранным осушителем - 15% 8 5.12 Сведения о содержании драгоценных металлов 5.12.1 Содержание сплава серебра Ag-CdO (90%-10%) и цветных металлов в компрессоре указано Масса сплава серебра Ag-CdO (90%-10%), г Алюминий и алюминиевые сплавы, кг Медь и сплавы на медной основе, кг | 1 350 000 | 2 | штука | 2 700 000 |
| 2 | Круглый имплант PYRAMESH размером 10х100 мм | Круглый имплант PYRAMESH – может применяться на уровне любого отдела позвоночника. Возможно замещение дефектов тел позвонков по протяженности до трех уровней. Компоненты системы изготавливаются из: титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Выполнен в виде трубки круглой или овальной формы, диаметром 10, 13, 16, 19, 25 мм, с соответствующей длиной 100, 70, 60, 90 и 100 мм с сетчатыми стенками в виде треугольников, по своей форме образующими поперечные кольца жесткости. Сетчатый дизайн служит для прорастания костного трансплантата. При имплантации меш заполняется костной тканью или остеоиндуктивным материалом. Толщина стенки сетки меша не менее 1,5 мм. Толщина поперечного кольца 1 мм. Не требует использования замыкательных торцевых крышек жесткости. Угловые допуски при установке от 0 до 30°. Интраоперационная возможность быстрой подгонки формы эндопротеза с помощью триммеров-кусачек. Имеется литерная маркировка производителя. | 182 500 | 2 | штука | 365 000 |
| 3 | Круглый имплант PYRAMESH размером 10х70 мм | 182 500 | 2 | штука | 365 000 |

В соответствии с п.108 потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](#sub2000) настоящих Правил.