**Объявление №61**

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие сведения** | |
| **Заказчик** | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» |
| **Юр. адрес заказчика** | Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Отеген Батыра, ул. Батталханова, 8. |
| **Факт. адрес заказчика** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Место поставки** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Срок поставки** | в течение 60 календарных дней со дня подписания договора |
| **Сумма закупки** | 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) тенге, 00 тиын. |
| **Условия оплаты** | в течение 90 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара. |
| **Кол-во лотов в объявлении** | **1** |
| **Вид предмета закупок** | |
| Товар | |
| **Способ проведения закупки** | |
| Запрос ценовых предложений | |
| **Наименование объявления** | |
| Закуп расходных материалов для аппарата наркозно-дыхательного GE Datex Ohmeda Aespire | |
| **Срок начала приема заявок** | |
| 30 июня 2020 год | |
| **Срок окончания приема заявок** | |
| 07 июля 2020 год 17 часов 00 минут | |
| **Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** | |
| 08 июля 2020 год 08 часов 00 минут | |
| **Место представления ценовых предложений и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** | |
| г. Алматы, ул. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Техническая характеристика** | **Цена выделанная для закупок за единицу** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Сумма** |
| 1 | Медицинский компрессор сжатого воздуха | Количество ступеней сжатия 1 Число цилиндров компрессора 2 Объемная производительность, л/мин (м3 /ч)\* 70 (4.2) Максимальное давление, МПа (бар) 0.8 (8) Номинальная частота вращения вала компрессора, мин-1 1400 Вместимость ресивера, л 8 Качество сжатого воздуха в стандартном исполнении степень фильтрации 5 мкм точка росы на 5°С ниже температуры окружающей среды содержание масла отсутствует Качество сжатого воздуха c фильтром тонкой очистки": степень фильтрации 0.01 мкм точка росы на 5°С ниже температуры окружающей среды содержание масла отсутствует Качество сжатого воздуха c мембранным осушителем и фильтром тонкой очистки степень фильтрации 0.01 мкм точка росы -20°С содержание масла отсутствует Уровень звука, дБА 48 Номинальная мощность, кВт 0.75 Присоединительный элемент Быстроразъемная муфта European Profile Удаление конденсата автоматическое Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота 500 505 1040 Масса НЕТТО, кг, не более 72 Средний ресурс до капитального ремонта, ч 5000 \*Примечание: данные приведены для нормальных условий эксплуатации компрессора \*\*Потери производительности сжатого воздуха на модели, оборудованной мембранным осушителем - 15% 8 5.12 Сведения о содержании драгоценных металлов 5.12.1 Содержание сплава серебра Ag-CdO (90%-10%) и цветных металлов в компрессоре указано Масса сплава серебра Ag-CdO (90%-10%), г Алюминий и алюминиевые сплавы, кг Медь и сплавы на медной основе, кг | 1 350 000 | 2 | штука | 2 700 000 |

В соответствии с п.108 потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](#sub2000) настоящих Правил.