**Объявление №78**

|  |
| --- |
| **Общие сведения** |
| **Заказчик** | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» |
| **Юр. адрес заказчика** | Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Отеген Батыра, ул. Батталханова, 8. |
| **Факт. адрес заказчика** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Место поставки** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Срок поставки** | в течение 3 рабочих дней со дня подписания Договора о закупе |
| **Сумма закупки** | 700 000 (семьсот тысяч) тенге, 00 тиын. |
| **Условия оплаты** | в течение 90 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара.  |
| **Кол-во лотов в объявлении** | **1** |
| **Вид предмета закупок** |
| Товар |
| **Способ проведения закупки** |
| Запрос ценовых предложений |
| **Наименование объявления** |
| Закуп бокса для пациентов изолированный на 2020 год |
| **Срок начала приема заявок** |
| 27 ноября 2020 год |
| **Срок окончания приема заявок** |
| 03 декабря 2020 год 17 часов 00 минут |
| **Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** |
| 04 декабря 2020 год 08 часов 30 минут |
| **Место представления ценовых предложений и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** |
| г. Алматы, ул. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Характеристика** | **Цена в тенге** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Сумма в тенге** |
| 1 | Бокс для пациентов изолированный с изолирующим костюмом | Изготовлен - методом высокотемпературного сращивания горячим воздухом, с использованием лент из основного материала. Предназначен - для изоляции человека с подозрением на заражение микроорганизмами I-IV групп патогенности. Габариты в рабочем состоянии: 2000\*600\*440 мм;Габариты в сложенном виде: 750\*550\*420 мм;Вес: не более 22 кг.;Визуальное наблюдение осуществляется через прозрачные окна.Перчаточный порт в колличестве 2 шт. Служат для выполнения манипуляций внутри бокса. Передаточный шлюз предназначен для безопасногопомещения (изъятия) в рабочую камеру бокса различных материалов, приборов, принадлежностей. Фильтравентиляционная установка с двойным каскадом фильтров и функцией автоматического поддержания давления, дополнительно оснащена подушкой для более удобной транспортировки пациента.Фильтр против аэрозольный НЕРА высокой эффективности – 4 шт. Индикаторная лампа служит для контроля работы бокса. Сигнализация – звуковая и визуальная. Фиксация бокса к носилкам осуществляется при помощи 3 – ремней. Транспортировка осуществляется в сумке. Состав комплекта должно входить: костюм изолирующий – 1 шт.; воздушная трасса – 1 шт.; турбоблок – 1 шт.; сумка – 1 шт.; фильтр – 2 шт.; зарядное устройство – 1 шт.; перчатки нитриловые – 1 пара. | 700 000 | 1 | комплект | 700 000 |

В соответствии с п.108 потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](#sub2000) настоящих Правил.